Indicateur d’évolution du changement climatique
Feuille de route régionale 2024 COP Auvergne-Rhône-Alpes / volet adaptation

1. Indicateur
· Évolution de la température maximale annuelle depuis 2019 et projection à horizon 2030

2. Description de l'Indicateur
· Définition :
L'indicateur mesure la température maximale annuelle moyenne (entre 2019 et l’année N-1) ainsi que la projection de celle-ci à 2030 (valeur médiane TRACC 2030). 
La température maximale correspond à la température la plus élevée atteinte au cours d’une journée.


3. Unité de Mesure
· °C

4. Données Utilisées
· Source des Données :
Données Météo France - retraitement AURA-EE

· Lien vers les Sources :
· données historiques modélisées : SIM Quotidienne
· données TRACC horizon 2030 : DRIAS les futurs du climat

· Données Spécifiques : sans objet

· Méthode de production des données :
Données issues du portail opendata Météo France retraitées par Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement

5. Méthode de Calcul de l'Indicateur
· Formule de Calcul :
La température maximale moyenne annuelle est calculée pour chaque maille SAFRAN (8 km²) à partir des températures maximales quotidiennes issues des données SIM2. Une moyenne spatiale est ensuite réalisée sur l’ensemble des mailles comprises dans le territoire afin d’obtenir une valeur régionale ou territoriale.

6. Producteur de l’indicateur
· AURA-EE

7. Fréquence de Mise à Jour
· Annuelle

8. Dernière Année Disponible pour les données historiques
· N-1
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